Mestrado

Mudança para simular outro perfil de carga e descarga

1. Arquivos
   1. DYN Data
   2. Scripts 1, 2 e 3
      1. Time
      2. Step
      3. Current
      4. Voltage
      5. chgAh
      6. disAh
      7. soc
   3. eta
   4. Q
2. Identificar no gráfico qual é o ponto de separação do step 1 para o step 2. SEPARAR OS DADOS DE STEP 1 para utilizar na simulação, é o único que importa, é o perfil de DESCARGA
3. MUDAR O INÍCIO TAMBÉM, DADO DEVE COMEÇAR COM TENSÃO 100%